|  |  |
| --- | --- |
| **Załącznik nr 2 do Zaproszenia cd.** |  |
| **SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Sprzęt** | | **Liczba sztuk** | | |
| **1.** | **Kserokopiarka**  **(Cyfrowa, mono, laserowa, formatu A3)** | | **1** | | |
| **Producent………………………………………………** | | | **Model……………………………………………………** | |  |
| **Lp.** | **Parametry** | **Wymagania/minimalne** | | **Potwierdzenie lub parametry oferowane** | |
|  | | | | | |
| **I.** | **KOPIAR** |  | |  | |
|  | **Prędkość kopiowania** |  | |  | |
|  | MP 4000/MP 4000B | Min.40 stron na minutę | |  | |
|  | Rozdzielczość | 600 dpi | |  | |
|  | Kopiowanie wielokrotne | do 999 | |  | |
|  | Czas rozgrzewania | 13 sekund | |  | |
|  | Czas pierwszej kopii | 4,1/3,5 sekund | |  | |
|  | Zoom | 25 - 400% (w 1% krokach | |  | |
|  | **Pamięć** |  | |  | |
| 1 | MP 4000B/MP 5000B | Standard: 256 MB; maksymalnie:  512 MB + 40 GB HDD | |  | |
| 2 | MP 4000/MP 5000 | Standard/maksymalnie: 768 MB + 40 GB HDD | |  | |
|  | **Pojemność wejściowa papieru** |  | |  | |
| 1 | Standard | 2 x 550-arkuszowy podajnik papieru 1 x 100-arkuszowy podajnik ręczny | |  | |
| 2 | Maksimum | 4400 arkuszy | |  | |
|  | **Pojemność wyjściowa papieru** |  | |  | |
| 1 | Standard | 500 arkuszy | |  | |
| 2 | Maksimum | 3750 arkuszy | |  | |
| 3 | Rozmiary papieru | B6 - A3 | |  | |
| 4 | Gramatura papieru | Podajniki papieru/dupleks 60 - 169 g/m² Podajnik ręczny 52 - 220 g/m² | |  | |
| 5 | Wymiary (S x G x W) | 670 x 677 x 910 mm | |  | |
| 6 | Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |  | |
|  | **Pobór mocy** |  | |  | |
| 1 | W trakcie pracy | Maksimum 1,5 kW | |  | |
| 2 | Tryb oszczędzania | MP 4000B/MP 5000B: 99,6 W MP 4000/MP 5000: 105 W | |  | |
| **II.** | **DRUKARKA** |  | |  | |
|  | **Prędkość druku** |  | |  | |
| 1 | MP4000/MP 4000B | Min. 40 stron na minutę | |  | |
| 2 | MP 5000/MP 5000B | Min. 50 stron na minutę | |  | |
|  | **Języki drukarki** |  | |  | |
| 1 | Standard | PCL5e, PCL6, RPCS™ | |  | |
| 2 | Opcja | Adobe® PostScript® 3™ | |  | |
| 3 | Rozdzielczość | Maximum 600 x 600 dpi | |  | |
| 4 | Interfejs | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |  | |
| 5 | Standard | Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN  (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |  | |
|  | **Pamięć** |  | |  | |
| 1 | MP 4000B/MP 5000B | 512 MB + 40 GB HDD | |  | |
| 2 | MP 4000/MP 5000 | 768 MB + 40 GB HDD (standard) | |  | |
| 3 | Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |  | |
| 4 | Obsługiwane środowiska | Windows® 95/98SE/Me/NT4.0 /2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4. 1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10; HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 ; RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise; IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3; Macintosh 8.6 - 9.2x; Macintosh OS X v10.1 lub późniejsze (native mode); SAP® R/3® (3.x lub późniejsze); NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub późniejsze)/6.0 (SP5 lub późniejsze)/6.5 (SP3 lub późniejsze); IBM® iSeries / AS/400 using OS/400 Host Print Transform | |  | |
| **III.** | **SKANER** |  | |  | |
|  | **Prędkość skanowania** |  | |  | |
| 1 | MP 4000B/MP 5000B | Czarno-białe: Maksimum 61 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF) | |  | |
| 2 | MP 4000/MP 5000 | Kolor: Maksimum 31 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF) | |  | |
| 3 | Rozdzielczość | Maksimum 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi) | |  | |
| 4 | Rozmiary oryginałów | A5 - A3 | |  | |
| 5 | Dołączone sterowniki | Sieciowy TWAIN | |  | |
| 6 | Skanuj do e-mail | SMTP, TCP/IP | |  | |
| 7 | Adresy dostarczenia | Maksimum 500 na zadanie (zachowane: maksimum 2000 | |  | |
| 8 | Książka adresowa | Poprzez LDAP lub lokalnie na HDD | |  | |
| 9 | Skanuj do folderu | SMB, FTP, NCP protokół (z ochroną logowania) | |  | |
| 10 | Adresy dostarczenia | Maksimum 50 folderów na zadanie | |  | |
| 11 | OPROGRAMOWANIE | SmartDeviceMonitor™; \* Web SmartDeviceMonitor™2; \* Web Image Monitor;\* DeskTopBinder™ Lite | |  | |
| **IV** | **DRUKARKA RPCS** |  | |  | |
|  | **Prędkość druku** |  | |  | |
| 1 | MP 4000/MP 4000B | 40 stron na minutę | |  | |
| 2 | MP 5000/MP 5000B | 50 stron na minutę | |  | |
|  | **Języki drukarki** |  | |  | |
| 1 | Standard | RPCS™ | |  | |
| 2 | Opcja | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ | |  | |
| 3 | Rozdzielczość | Maksimum 600 x 600 dpi | |  | |
|  | **FAKS (opcja)** |  | |  | |
| 1 | Sieć | PSTN, PBX | |  | |
| 2 | Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet Fax ITU-T (T.38) IP Fax | |  | |
| 3 | Prędkość modemu | Maksimum 33,6 Kbps | |  | |
|  | **Rozdzielczość** |  | |  | |
| 1 | Standard/szczegóły | 200 x 100/200 dpi | |  | |
| 2 | Maksimum | 400 x 400 dpi (opcja) | |  | |
| 3 | Metody kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | |  | |
| 4 | Prędkość skanowania | 56 str/min (200 x 100 dpi, A4/SEF) | |  | |
|  | **Pamięć** |  | |  | |
| 1 | Standard/maksimum: | 12/44 MB | |  | |
| 2 | Podtrzymywanie pamięci | TAK | |  | |
|  | **FUNKCJE DODATKOWE** | Oprogramowanie sieciowe do zarządzania użytkownikami i funkcjami urządzenia  zużycie papieru dla użytkownika, grupy użytkowników wykazujący koszty wydruków/kopii automatycznie i ręcznie, w dowolnym zakresie czasowym | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | *(pieczęć i podpis)* |